野火ISO单板测试两个NRF模块接线说明

连接方式：

1.NRF1 把模块直接插入ISO开发板的无线模块专用接口即可

2.NRF2 用杜邦线在SPI2接口与NRF模块相连：

模块-------------开发板

1\_GND-----------GND 2\_VCC------------3.3V

3\_CE--------------PB12 4\_CSN------------PB8

5\_SCK------------PB13 6\_MOSI----------PB15

7\_MISO----------PB14 8\_IRQ------------PB9

NRF 模块引脚说明图：



